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Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé
Groupe Spécialisé n° 13 « Procédés pour la mise en œuvre des revêtements »
Famille de produits ou procédés : Etanchéité de bassin sous carrelage
1. Description
1.1. Principe
1.2. Caractéristiques des composants
1.3. Données environnementales
2. Domaine d'emploi
2.1. Zone géographique
2.2. Ouvrages visés
2.3. Supports visés
2.3.1. Bassins
2.3.2. Plages
2.4. Revêtements visés
2.5. Aptitude à l'emploi du procédé
3. Dispositions de conception
4. Dispositions de mise en oeuvre
4.1. Reconnaissance du support
4.1.1. Préparation du béton
4.1.1.1. Travaux neufs
4.1.1.2. Travaux de rénovation
4.1.2. Etat de surface
4.1.3. Planéité et pente
Validé par le Groupe Spécialisé le 03/12/2020
Description
Un plan de pente doit être établi par le Maître d’œuvre. Les pentes doivent respecter les prescriptions des DPM.Les pentes minimales à respecter sont les suivantes : 
· L’article A.322-21 du code du sport prévoit « pour éviter la stagnation de l’eau, les pentes sont comprises entre 3 et 5 %. » 
· Des exigences complémentaires quant à l’accessibilité de Personnes à Mobilité Réduite sont précisées dans les textes réglementaires régissant la conception de ces ouvrages.
· L’article 5.5.2 de la norme NF EN 15288-1 « exigences de sécurité pour la conception » demande des pentes comprises entre 2 et 5 %.
· Pour éviter la stagnation d’eau entre les siphons, la noue doit avoir une pente minimale de 0,5 % (annexe C de la NF P 10-203- 1).
· La pente du sol des douches et vestiaires doit être une pente minimale de 1%.
Pour respecter le code du sport et l’accès PMR, les DPM doivent définir un plan de pentes conciliant les deux exigences par exemple : les pentes de plages devront être comprises entre 3 et 5 % et comprendront un cheminement jusqu’au bassin, identifié et accessible aux personnes handicapées dont le devers sera inférieur à 2 %.Nota : Les pentes de noue inférieure à 2 % peuvent conduire à des stagnations d’eau et à des problèmes de sécurité et d’hygiène.
4.1.4. Traitement des fissures passives
4.1.5. Traitement des aciers
4.1.6. Réparation
4.1.7. Traitement des angles et des relevés fond e bassin / parois verticales
4.2. Travaux préparatoires
4.2.1. Mise en eau préliminaire
4.2.2. Conditions de mise en oeuvre
4.3. Préparation du mélange
4.4. Chronologie de pose
4.5. Application en partie courante (y compris plage)
4.6. Traitement des points singuliers
4.6.1. Angles rentrants et sortants
4.6.2. Relevé en plage
4.6.3. Organes traversants (sorties d'eau, hyublots, éclairages, ...)
4.6.4. Organes non traversants (pattes de fixation d'échelles, boitiers de ligne de nage, ...)
4.6.5. Dispositifs d'évacuation
4.6.6. Tête de bassin
4.6.7. Joints de fractionnement
Validé par le Groupe Spécialisé le 22/06/2023
Description
Lors de l'essai d'étanchéité de tenue des joints de dilatation selon la méthode d’évaluation des procédés d’étanchéité de toitures, une bande doit être positionnée au droit du T pour pouvoir viser les joints de dilatation d'un autre format que linéaire (T, L, X,...).
Si l'essai a été réalisé avec les bandes positionnées au niveau des joints linéaires du plateau alors seuls les joints de dilatation linéaires sont alors visés au dossier technique.
Justification
Essai d'étanchéité de tenue des joints de dilatation selon la méthode d’évaluation des procédés d’étanchéité de toitures.
Critères d'évaluation
L'essai doit être validé au droit du T pour viser les joints autres que linéaires.
4.7. Pose de revêtement céramique
4.7.1. Protection de l'étanchéité en sol
4.7.2. Pose du revêtement céramique
4.7.3. Jointoiement
4.8. Délai de circulation
4.9. Mise en eau
4.10. Pédiluves
4.11. Entretien du bassin (Fascicule 74)
5. Mise en service
6. Maintien en service du produit ou procédé
7. Traitement en fin de vie
8. Assistance technique
9. Principe de fabrication et de contrôle
10. Mention des justificatifs
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